**Комплектация дефектоскопа установки УИУ серии «СКАНЕР» (**[модель Скаруч](http://www.ntcexpert.ru/uc/ultrazvukovoi-defectoscop/968-ultrazvukovoj-defektoskop-scaruch)**)
для предприятий химической, нефтегазовой промышленности, строительной индустрии, энергетики (ручной дефектоскоп)**

|  |
| --- |
| Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР+» восьмиканальный в комплекте с блоком питания, чехлом, свидетельством Госповерки |
| Зарядное  устройство (1компл.) с аккумуляторами (12 шт.) |
| Комплект из 13-ти ультразвуковых преобразователей: |
| — общего назначения (12 шт.): |
| П111-5-Ø8S; П111-2,5-Ø12S; |
| П112-5-Ø6/2; П112-2,5-Ø10/2; |
| П121-2,5-40ºSL; 50ºSL; 60ºSL; 65ºSL; 70ºSL; |
| П121-5-45ºSL; 65ºSL; 70ºSL; |
| — СП5-75 КУS — специализированный ультразвуковой универсальный преобразователь (1 шт.) для УЗК тонкостенных сварных швов (Н = 4…12мм) Ø57 мм и более; |
| — кабель двойной – 2 шт.; |
| — кабель одинарный – 4 шт. |
| Переходник USB-COM с нуль-модемным кабелем. |
| Диск с программой  «переноса» результатов  УЗК на ПЭВМ. |